{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,3],[1,2,1,3],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[4,2,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2；设备规格参数"]
["序号","品名","规格/说明",null,"数量"]
[1,"无线话筒及配套接收机（无线一拖八）","1.UHF频段传输信号，频率范围:500-980MHz；\n2.八通道接收信号,每通道有50个通道可选，每个通道以250KHz步进；每通道用25MHz*2=50MHz；\n3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高；\n4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持多台叠机使用\n5.背面设有8个独立平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；\n6.超静音轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态；\n7.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用6小时(配高端电池时)；\n8.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容\n9.使用距离: 空旷环境：60-150米                 \n10.适用于各种会议和演讲场合。\n11.具备一键扫频，一键锁频功能。\n12.★接收机采用发光按键，操作简单明了。\n13.★提供国家认证第三方带“CMA”“CNAS”标识检测报告，扫码可查。\n\n接收机技术参数\n工作频率：500-980MHz\n通道：8*50通道可调频\n红外对频，频率同频技术\n显示屏显示发射器电池电量\nS/N信噪比：>105dB\nT.H.D失真:<0.5%\n频率响应:40Hz-18KHz\n杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪\n远距离线路设计,使用距离可达60-150米\n\n发射器技术参数\n频道:200频道\n频带宽度:50MHz\n频道间隔:250KHz\n频率稳定度:±0.005%\n使用电池:2节AA电池/5号电池",null,"1套"]
[2,"手持话筒及配套接收机（无线一拖二手持-真分集）","1.真分级接收，空旷有效距离可以到达150-200米。\n2.接收机具有电池显示功能，射频音频信号显示功能，一键扫频，锁频功能。\n3.★提供国家认证第三方带“CMA”“CNAS”标识检测报告，扫码可查。\n\n频率范围： 640-690MHz \n调制方式： Fm调频可用带宽： 每通道30MHz \n通道数目： 红外线自动对频200~300通道 频率稳定度： ±0.005% \n动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz \n音频回应： 60Hz-18KHz(±3dB) \n综合信噪比：＞105dB \n综合失真： ＜0.5% 接收机指标： 接收机方式： 二次变频超外差 中频频率：  第一中频： 110MHZ    第二中频：10.7MHz \n天线界面：BNC座 \n灵敏度： 12dB(80dBS/N) \n静噪门限： 0-40dB \n杂散抑制：＞80dB \n音频输出： 非平衡：+4dB(1.25V)/5KΩ \n平衡： +10dB(2.5V)/600Ω \n供电电压： DC11-16V(rated12V) \n电流： 单接收，小于200mA，双接收，小于350mA",null,"2套"]
[3,"智能宽屏天线分配系统（天线放大器）","1.可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上\n2.四档位增益可调选择开关\n3.产品的高质量、高可靠性和耐用性的单指向天线\n4.射频频率范围:470-950MHz\n5.16通道提供4-8套无线话筒使用\n分配器主机参数\n天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。\n分配器会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减。外置3安开关电源，可提供四组12v直流电给无线接收机。单一台天线分配器主机可支援最多16个天线通道端口。\n天线主机频率响应500～950MHZ\n阻抗：50欧母\n输入交流电电压：100-240v\n输出直流电电压：12v四组DC輸出端子\n天线增幅器电压：12v\n有源指向性天线技术参数：\n指向性功能特点采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。可将天线翼叶子固定在话筒支架上,也可将其悬挂在天花板上,或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。\n",null,"1套"]