{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"merged":[[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[2,8,2,10],[2,11,3,11],[4,0,12,0],[4,1,12,1],[4,2,12,2],[4,3,12,3],[4,4,12,4],[4,5,12,5],[4,6,12,6],[4,7,12,7],[4,8,12,8],[4,9,12,9],[4,10,12,10],[4,11,12,11],[13,0,13,4],[15,6,15,8],[16,7,16,8],[17,7,17,8],[18,7,18,8]]}
["附件2"]
["四川定弘邦路桥工程有限公司台式组装电脑询价采购报价清单"]
["序号","货品名称","型号/规格","单位","暂定\n数量","采购控制价",null,null,"供货商报价",null,null,"备注"]
[{"$nulls":5},"税率","含税单价（元/套）","含税合价（元）","税率","含税单价（元/套）","含税合价（元）"]
[1,"台式组装电脑","★处理器： 12核20线程 主频2.1Ghz 单核睿频至高可达4.9Ghz   25M三级缓存，显卡基本频率300MHZ 支持显示器数量为4。\n★主板：7.1声道声卡类型 ，2xdd4内存插槽，最大内存容量64GB，内存标准DDR42133/2666/3000/3200及以上  PCI-E4.0 。M.2接口X1， SATA接口X4 ，2xUSB3.2 Gen1接口，4xUSB2.0接口，VGA接口x1,HDMI接口x1,PS/2键鼠通用接口x1,RJ45网络接口x1,音频接口x3.。\n★内存：频率3200 以上，容量合计 16G，工作电压1.2V。\n★硬盘：固态读写达到3500/2100 容量1T，工作温度0-70。\n★电源：650W ,5年质保，具备CCC认证，尺寸150*140*86mm。\n★散热：风扇转速（RPM）1400-1600RPM  风量64.5CFM+/- 10% ，散热器尺寸120 x 120 x 25mm ,噪音 37dBA.功率 4.8W。\n★显示器：IPS技术  23.8寸  无边框 75HZ 带护眼认证。\n★机箱：支持3个SSD+1个HDD, 160mm散热 ,尺寸335*176*410mm。\n★键盘鼠标套件。","台",5,{"v":0.13,"d":"13%"},{"v":4950,"d":"4950.00"},{"$f":"G5*E5","v":{"v":24750,"d":"24750.00"}}]
{"$rows_empty":8}
["含税合计（元）",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H5:H13)","v":{"v":24750,"d":"24750.00"}},null,null,{"$f":"SUM(K5:K13)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[{"$nulls":6},"单位名称（盖章）："]
[{"$nulls":7},"联系人："]
[{"$nulls":7},"联系电话："]
[{"$nulls":7},"日期："]