{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["正泰元件清单","施耐德元件清单"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"正泰元件清单","index":0,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[8,0,8,5],[35,0,35,1],[35,2,35,5],[36,0,36,1],[36,2,36,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SICHUAN  HONGCHENG  ELECTRICAL  CO.，LTD"]
["四 川 宏 诚 电 器 有 限 公 司"]
["工程设备报价表"]
[" 客户名称",null,"航校会展中心",null," 联 系 人","强林（手机：13608106226）"]
[" 工程项目",null,"动力柜现场改造工程 ",null," 报价日期","2025-03-28"]
[" 传 阅 人",{"$nulls":3}," 有 效 期","自报价之日起有效期为15天"]
[" 客户电话",{"$nulls":3}," 咨询电话","0838-5222623、5238196"]
[" 报价编号",{"$nulls":3}," 技术咨询","邱工"]
["报 价 清 单"]
["序号","名 称","规 格 型 号 ","数量","单位","备注"]
[null,"现场改造"]
[1,"隔离开关","NH40-400/3",5,"台","正泰 "]
[2,"塑壳断路器"," \nNXM-250S/3300 200A",12,"台","正泰 "]
[3,"塑壳断路器"," \nNXM-250S/3300 160A",12,"台","正泰 "]
[4,"塑壳断路器","NXM-125S/3300 100A",6,"台","正泰 "]
[5,"塑壳断路器","NXM-125S/3300 80A",6,"台","正泰 "]
[6,"塑壳断路器","NXM-125S/3300 63A",6,"台","正泰 "]
[7,"电流互感器","BH-0.66/40  400/5A  0.2S级",18,"只","正泰 "]
[8,"门锁","MS172",7,"套","飞雷"]
[9,"铜排","TMY-40*4",40,"米","成都瑞欣"]
[10,"铜排","TMY-20*3",14,"米","成都瑞欣"]
[11,"铜排","TMY-15*3",8,"米","成都瑞欣"]
[12,"铜线","BVR-4mm²",6,"套","新都美河"]
[13,"铜线","BVR-2.5mm²",6,"套","新都美河"]
[14,"支柱","50*5",14,"个","一南电气"]
[15,"电力电缆","YJV-1kV  4*240+1*120",30,"米","成都明达"]
[16,"1kV热缩中间接头","JSY-1/5.3",5,"套","固永力"]
[17,"1kV热缩终端接头","SY-1/5.3",5,"套","固永力"]
[18,"堵油铜对接管","GT-240",20,"个"]
[19,"堵油铜对接管","GT-120",5,"个"]
[20,"铜鼻子","DT-240",20,"个"]
[21,"铜鼻子","DT-120",5,"个"]
[22,"辅材及杂件",null,6,"套"]
[23,"电缆试验",null,7,"段"]
[24,"现场改造",null,1,"批"]
["合计",null,{"v":61398,"d":"￥61,398.00"}]
["大写(人民币)",null,61398]

{"sheet":"施耐德元件清单","index":1,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[26,0,27,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["服务内容及要求"]
[1,"隔离开关","NH40-400/3",5,"台"]
[2,"塑壳断路器","200N",12,"台"]
[3,"塑壳断路器","160N",12,"台"]
[4,"塑壳断路器","100N",6,"台"]
[5,"塑壳断路器","80N",6,"台"]
[6,"塑壳断路器","60N",6,"台"]
[7,"电流互感器","BH-0.66/40  400/5A  0.2S级",18,"只"]
[8,"门锁","MS172",7,"套"]
[9,"铜排","TMY-40*4",40,"米"]
[10,"铜排","TMY-20*3",14,"米"]
[11,"铜排","TMY-15*3",8,"米"]
[12,"铜线","BVR-4mm²   红、绿、黄、蓝",6,"套"]
[13,"铜线","BVR-2.5mm²",6,"套"]
[14,"支柱","50*5",14,"个"]
[15,"电力电缆","YJV-1kV  4*240+1*120",30,"米"]
[16,"1kV热缩中间接头","JSY-1/5.3",5,"套"]
[17,"1kV热缩终端接头","SY-1/5.3",5,"套"]
[18,"堵油铜对接管","GT-240",20,"个"]
[19,"堵油铜对接管","GT-120",5,"个"]
[20,"铜鼻子","DT-240",20,"个"]
[21,"铜鼻子","DT-120",5,"个"]
[22,"辅材及杂件",null,6,"套"]
[23,"电缆试验",null,7,"段"]
[24,"现场改造",null,1,"批"]
["安装完成并达到使用标准"]