{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,9],[2,10,4,10],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,0,11,0],[7,1,11,1],[7,2,11,2],[7,3,11,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,11,6],[7,7,11,7],[7,8,11,8],[7,9,11,9],[7,10,11,10],[12,0,12,9],[13,0,13,9],[15,0,15,10],[16,0,16,10]]}
["附件1"]
["办公设备采购询价清单"]
["序号","名称","品牌","型号","规格",null,"数量","单位","报价（元）",null,"参考图片"]
[{"$nulls":8},"含税单价","含税总价"]
[]
[1,"台式电脑",null,null,"1.中央处理器： （1） 规格：英特尔第十代酷睿 i5 处理器；（2） 核心/线程数：6核心12线程；（3）基础频率：≥3.1 GHz；（4）最高睿频：≥4.5 GHz。\n2.CPU散热器 ：（1） 类型：下压式或塔式风冷散热器；（2） 热管数量：≥4 热管； （3） 要求：能确保CPU在常规负载下稳定运行，噪音控制良好。\n3.主板：（1） 芯片组：英特尔 H510 芯片组； （2） 板型：Micro ATX；（3）内存插槽：≥2个DDR4 DIMM插槽 ；（4）扩展接口：需提供满足本配置所有硬件的标准接口（如SATA, M.2, PCIe x16等）。\n4.内存： （1） 容量：16 GB；（2） 类型：DDR4 ；（3） 频率：3200 MHz ；（4）规格：UDIMM 台式机内存；（5）配置要求：单根16G 或 两根8G组成双通道。\n5.固态硬盘： （1） 容量：240 GB； （2） 类型：固态硬盘（SSD）； （3）接口：SATA 或 M.2 接口。\n6.机械硬盘：（1）容量：1 TB ；（2）类型：机械硬盘（HDD）；（3）转速：7200 RPM；（4）缓存：≥64 MB ；（5）接口：SATA 6.0 Gb/s。\n7.机箱：（1） 规格：ATX 中塔式机箱；（2）材质：标准SECC钢材或同等材质；（3） 兼容性：需兼容ATX及Micro ATX主板； （4）要求：结构合理，风道设计良好，前面板需包含USB 3.0接口。\n8.电源： （1） 额定功率：400W； （2）认证标准：80 PLUS 白牌或以上认证； （3） 要求：符合ATX 12V规范，输出稳定，线材长度需满足背部走线需求。\n9.显示器：（1） 尺寸：23.8英寸（俗称24寸）； （2）面板类型：IPS ；（3）分辨率：1920 x 1080 (Full HD) ；（4）接口：需配备HDMI或VGA接口中的至少一种； （5）要求：色彩表现均匀，无亮点/坏点。\n10.键鼠套装 ：（1）类型：有线键鼠套装；（2）接口：USB； （3） 要求：按键手感舒适，反应灵敏，即插即用。",null,2,"台"]
[2,"笔记本电脑",null,null,"1.产品：净重 1.31kg；厚度 14-18mm；颜色-银色；一级能效\n2.处理器：CPU型号 Intel Core Ultra 5 125H；处理器系列 酷睿 Ultra 1 代；线程数 18 线程\n3.内存：内存容量 16GB ；最大支持容量 16GB\n4.硬盘：硬盘容量 1TB\n5.显卡：显卡类型 集成显卡 / Intel 核显\n6.显示器：屏幕尺寸 14.2 英寸；屏幕类型 OLED；屏幕分辨率 2880 × 1920（2K以上）；屏幕比例 3:2；屏幕色域 100% DCI-P3；屏幕刷新率 120Hz；屏幕特性-高亮度（全屏 > 400nits）、高屏占比（≥85%）、触摸屏\n7.输入设备：键盘 单色背光全尺寸键盘\n8.端口与接口：USB-A 接口 2 个；USB-C 接口 1 个；雷电/USB4 接口 无雷电端口；显示端口 HDMI 1.4 接口\n9.网络与连接：无线网卡 双天线 Wi-Fi 6；支持蓝牙\n10.电源与电池：电池容量 70Wh；整机性能释放 30-59W\n11.系统： Windows 11",null,1,"台"]
[3,"可移动电视",null,null,"智能交互式平板","1.尺寸：75英寸，分辨率：3840(H)×2160(V)，可视角度178°，显示比例16：9，对比度为5000：1，屏亮度≥280cd/m²，显示响应时间≤8ms。\n2.整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的散射，偏光，画面显示更加通透清晰。\n3.色域≥72%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3 种图像模式，提供≥6 种色彩空间模式。（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n4.整机采用高度集成一体化设计，集成触摸显示屏、摄像头、麦克风、扬声器等模块。\n5.屏幕正面上居中内置单颗5000万像素及以上高清摄像头，场视角≥100°，摄像头具备智能全景模式，无需机械转动，可根据与会人数自动调整焦距。（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n6.整机内置8阵列麦克风，实现≥12米有效拾音距离，采用2.0声道，内置2*10W发声扬声器，频响范围180Hz-20kHz。（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n7.采用内嵌安卓方案，安卓系统版本不低于Android 14.0，支持选配OPS模块，支持双系统并行运行，无需关机可一键切换操作系统。\n8.OPS模块配置：要求提供Windows 11正版操作系统，CPU配置不低于12代I5、内存不低于8GB、硬盘不低于256GB。\n9.落笔批注：安卓系统通道下，支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n10.I/O接口:前置面板具备如下接口：1*Type-C ，2*USB 2.0 Type-A，侧置具备如下接口：1*TOUCH；2*HDMI IN；1*RS232；1*USB 3.0；1*RJ45；1*AUDIO OUT；1*AUDIO IN。\n11.设备采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触摸书写，支持40点及以上触摸，触控分辨率：32768（W）*32768（D），触摸精度±2mm，最小识别物3mm，响应时间≤8ms，书写高度≤3mm（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n12.文件快传：安卓系统通道下，打开设备文件快传应用二维码，支持微信直接扫码将聊天记录文件上传至大屏打开展示，且基于文件防泄露考虑，设备会定期进行临时文件清除。（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n13.传屏展示：手机和电脑支持混合传屏展示，最多支持4个画面同屏展示，可对每个电脑传屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。\n14.无网连接传屏：当电脑与大屏无法连接在同一网络时，可通过建立WiFi P2P点对点链路，快速传屏（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n15.在无线传屏客户端传屏码输入框输入连接码时，当输入到一定位数后，可以识别到唯一的设备，并提示自动补全剩余的连接码，简化输入，提升传屏效率（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n16.集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制、恢复出厂设置、检查系统更新、关机、命令行控制等功能。（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n17.取得体系认证：IS09001，ISO14001，ISO45001，QC080000（提供第三方证书复印件，并加盖厂家公章）\n18.厂商通过GB/T 27922-2011售后服务评价体系及SB/T10962-2013商品经营企业服务质量评价体系，评级12星（提供证书复印件，并加盖厂家公章）",1,"台"]
[]
[{"$nulls":4},"红外智能笔","红外识别智能笔，RF2.4GHz遥控技术，10m通信距离；1 节7 号电池， USB接收器*1；3个按键，上翻页、下翻页、空鼠；；PPT内容可使用上翻、下翻键进行翻页控制"]
[{"$nulls":4},"投屏器","单按键设计，一按即可传屏；支持触摸回传、扩展屏显示；传输视频、音频和触摸信号；支持 4 分屏传输，分屏可独立回传；5G频段，传输稳定可靠；功耗低，无需单独供电，传输距离15米；支持Windows 7、 macOS 10.10及以上操作系统；多可同时连接 8 台电脑"]
[{"$nulls":4},"移动支架","65-86英寸交互平板移动支架"]
["含税价总计"]
["税金（税率        %）"]
[]
["注：1.所有报价均用人民币表示，按照采购清单报价，单价包括但不限于运输费、上下车费、安装费、利润等为完成本项目材料供应和服务的所有费用。  "]
["    2.质保期按国家三包法执行。"]